Ausschreibungstext EI30-RF1

Schacht-Installations-Elektrofront EI30-RF1 Typ D

1-flüglig, 2-flüglig, Endlosanwendung VKF 25196

Mauerlicht: Breite …………….Höhe ……………….

Anzahl Stk: ……..

Rahmen 1 - flüglig: Stk: ……..

Rahmen 2 - flüglig: Stk: ……..

Anschluss Detail Horizontal Links: Nr.: ………….

Anschluss Detail Horizontal Rechts: Nr.: ………….

Anschluss Detail Vertikal Boden: Nr.: ………….

Anschluss Detail Vertikal Decke: Nr.: ………….

Sockelhöhe: ……………………………

Sturzblende: ……………………………

Vierseitig mit FlamSilikon oder überstreichbaren Pyroacryl abgefugt.

Holzart/Oberfläche

* Grundierkunstharz zum streichen
* KH belegt weiss Kronospan K101PE
* Grundierkunstharz fertig gespritzt nach RAL……. oder NCS……. Glanzgrad: Seidenglanz
* KH belegt nach Kollektion bis 1 mm Dicke
* Furniert Holzart: ………………..Natur geölt / Natur lackiert

Bänder

* Topfband dreidimensional verstellbar

Schloss

* Espagnoletten Aufschraubschloss mit 4 Kant und Winkelschliessblech,

Standflügel mit innen liegenden Stossriegeln

Beschlag:

* Abdeckrosette vernickelt, für Bauseitigen 4 Kant Schlüssel
* Zylinderolive
* Dreholive
* Kaba Zylinder mit Rosette